Ch12 : Computer maintenance and management

清潔電腦可以使用壓縮空氣(Compressed air)，簡單來說 類似air槍 把裡面的灰塵吹乾淨。

危害性物質限制指令(Restriction of Hazardous Substances Directive, RoHS):

是一項環保指令，主要針對產品成分及在製造上的工程製程標準。

RoHS的規範對象為工作電壓小於1000V AC或1500V [DC](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B4%E6%B5%81%E9%9B%BB)的設備，分別為：

* 大型家用電器
* 小型家用電器
* 資訊技術及電信通訊設備
* 消費性耐久設備
* 照明設備
* 電機與電子工具
* 玩具、休閒與運動設備
* 醫療機器
* 監視、控制設備
* 自動販賣機

這幾類產品在製造時限制此六項物質的用量：

* [鉛](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%89%9B)（Pb）（0.1％）
* [汞](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9E)（Hg）（0.1％）
* [鎘](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%98)（Cd）最大允許含量為0.01％ （100[ppm](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E8%90%AC%E5%88%86%E7%8E%87)）。
* [六價鉻](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%89%BB)（CrVI）（0.1％）
* [聚溴聯苯](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%81%9A%E6%BA%B4%E8%81%AF%E8%8B%AF)（PBB）（0.1％）
* [聚溴二苯醚](https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%81%9A%E6%BA%B4%E4%BA%8C%E8%8B%AF%E9%86%9A&action=edit&redlink=1)（PBDE），最大允許含量為0.1%（1000ppm）。